                                                                                                                                                          Załącznik nr 1
                                         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. [bookmark: _Toc219964009]Wymagania ogólne.
1. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być wolne od wad prawnych i fizycznych oraz nienoszący oznak użytkowania. 
2. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe (tzn. wyprodukowane nie wcześniej, niż na 12 miesięcy przed ich dostarczeniem), muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, pochodzić z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu sprzętu i oprogramowania. 
3. Niedopuszczalne są produkty prototypowe, nie dopuszcza się urządzeń długotrwale magazynowanych oraz pochodzących z programów wyprzedażowych producenta. Urządzenia nie mogą znajdować się na liście „end-of-sale”, „end-of-support”, „end-of-life” producenta lub innych listach prowadzonych przez producentów produktów świadczących o tym, że produkt został wycofany ze sprzedaży, wsparcie dla niego zostało zakończone lub producent zaprzestaje wydawania aktualizacji, poprawek bezpieczeństwa czy też napraw dla produktu.
4. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy) jakichkolwiek portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp., niedopuszczalne jest zastosowanie jakichkolwiek zewnętrznych przejściówek czy konwerterów. Niedopuszczalna jest realizacja tylko części funkcji bądź wymaganych standardów zamiast innych określonych jako minimalne w niniejszym dokumencie. Wszystkie wymagania minimalne muszą zostać zapewnione przez dostarczane produkty bez konieczności zakupu żadnych dodatkowych elementów przez Zamawiającego, chyba że z niniejszego dokumentu wynika inaczej.
5. Wszystkie urządzenia będą zasilane bezpośrednio z sieci 230V. 
6. Wykonawca zapewni dostawę do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji na terenie Gminy Krzczonów.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za skonfigurowanie połączeń fizycznych, logicznych, podłączenie i skonfigurowanie urządzeń do działania, pozwalające na rozpoczęcie pracy oraz dostarczenie odpowiedniej ilości kabli zasilających, połączeniowych w celu przygotowania zamawianego sprzętu do działania.
8. Wykonawca zobowiązany jest do skonfigurowania zamawianego sprzętu w uzgodnieniu z Zamawiającym.
9. Prace instalacyjne będzie można realizować wyłącznie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 
10. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności wszystkie dane dostępu do urządzeń i oprogramowania, które będą wykorzystywane podczas instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
11. Dla dostaw sprzętu informatycznego z oprogramowaniem Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania (nieużywanego nigdy wcześniej), w wersji z certyfikatem autentyczności dla każdej licencji, o ile producent oferowanego oprogramowania stosuje certyfikaty autentyczności. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego oprogramowania (w tym systemu operacyjnego) nieużywanego oraz nigdy wcześniej nieaktywowanego na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku oprogramowania naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta, o ile producent oferowanego oprogramowania stosuje takie zabezpieczenia. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dostarczonego oprogramowania na etapie oceny ofert jak i na etapie dostawy pod kątem legalności oprogramowania bezpośrednio u producenta oprogramowania. Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy na etapie dostawy przedstawienia dokumentów dotyczących zakupu oprogramowania (faktury, rachunki) w autoryzowanym kanale dystrybucyjnym producenta oprogramowania.
12. Dla dostaw oprogramowania Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania (nieużywanego nigdy wcześniej), w wersji z certyfikatem autentyczności dla każdej licencji, o ile producent oferowanego oprogramowania stosuje certyfikaty autentyczności. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego oprogramowania, nieużywanego oraz nigdy wcześniej nieaktywowanego oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku oprogramowania posiadającego fizyczny nośnik naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta, o ile producent oferowanego oprogramowania stosuje takie zabezpieczenia. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dostarczonego oprogramowania na etapie oceny ofert jak i na etapie dostawy pod kątem legalności oprogramowania bezpośrednio u producenta oprogramowania. Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy na etapie dostawy przedstawienia dokumentów dotyczących zakupu oprogramowania w autoryzowanym kanale dystrybucyjnym producenta oprogramowania.

1.2. [bookmark: _Toc219964010]Zakup serwera (1 szt.).
Minimalne parametry techniczne serwera:
1. Obudowa typu RACK o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji min. 12 dysków 3.5" Hot-Plug, z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. 
2. Płyta główna jednoprocesorowa.
3. Zainstalowany procesor posiadający 16 rdzeni fizycznych klasy x86, dedykowany do pracy z oferowanym serwerem, umożliwiający osiągnięcie przez serwer wyniku co najmniej 195 punkty w teście SPECspeed2017_fp_base według wyników publikowanych na stronie www.spec.org.
4. Pamięć RAM: zainstalowane min. 64 GB DDR5 w kościach o pojemności co najmniej 16GB RDIMM przygotowanych na działanie z częstotliwością co najmniej 6400MT/s., płyta główna musi obsługiwać do min. 4TB pamięci RAM, co najmniej 12 wolnych slotów na pamięć wolnych.
5. Zabezpieczenia pamięci RAM: Memory Rank Sparing i/lub Memory Mirror i/lub Single Device Data Correction i/lub Memory Lockstep i/lub Chipkill i/lub Extended ECC i/lub Advanced Memory Device Correction i/lub AMD Memory Guard i/lub ECC i/lub Demand Scrubbing i/lub Patrol Scrubbing i/lub Permanent Fault Detection (PFD).
6. Gniazda PCIe: co najmniej trzy wolne sloty PCIe 5.0 x16 pełna wysokość w celu możliwości rozbudowy serwera.
7. Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024.
8. Interfejsy sieciowe: co najmniej 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT.
9. Dyski twarde: Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2 dyski M.2 NVMe o pojemności co najmniej 960GB z możliwością konfiguracji RAID 1 oraz zainstalowane min. 2 dyski twarde Hot-Plug SSD SATA do intensywnego odczytu o prędkości min. 6 Gb/s o pojemności co najmniej 960GB 1 DWPD każdy. W przypadku uszkodzenia dysku w okresie gwarancji Zamawiający wymaga by uszkodzony dysk pozostał jego własnością.
10. Kontroler RAID: Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
11. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących.
12. Wbudowane porty:	 min. 1 zewnętrzny port VGA, min. 3 zewnętrzne porty USB, w tym co najmniej 1 port USB 3.x, co najmniej 1 port USB musi być dostępny z przodu obudowy. Ilość dostępnych portów USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera.
13. Zasilacze: Redundantne typu HotPlug, każdy o mocy zapewniającej prawidłową pracę serwera, nie dopuszcza się konfiguracji tzw. „Fault Tolerant Redundant”.
14. Karta/moduł zarządzania: Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze umożliwiająca zdalne zarządzanie:
1) zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,
2) zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera,
3) szyfrowane połączenie oraz autentykacje i autoryzację użytkownika,
4) możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów,
5) wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury,
6) wsparcie dla IPv6,
7) wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH,
8) integracja z Active Directory,
9) wsparcie dla dynamic DNS.
15. System bezpieczeństwa serwera realizowany poprzez następujące zabezpieczenia:
1) wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera;
2) blokada zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych;
3) moduł TPM 2.0;
16. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025.
Wykonawca jest zobowiązany do dostawy wraz z serwerem systemu operacyjnego klasy Microsoft Windows Serwer Standard wraz z 10-mioma licencjami dostępowymi USER CAL w najnowszej dostępnej wersji oferowanej przez producenta oprogramowania umożliwiającego uruchomienie serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowiskach serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Dodatkowo wykonawca będzie zobligowany do zainstalowania i zwirtualizowania Active Directory według wskazówek Zamawiającego.
Warunki równoważności dla dostawy oprogramowania Microsoft Windows Serwer Standard w najnowszej wersji oferowanej przez producenta oprogramowania:
1) Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowiskach serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji oraz dostępu do serwerowego systemu operacyjnego.
2) Możliwość wykorzystywania 248 procesorów wirtualnych oraz 24TB pamięci RAM i dysku o pojemności min. 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.
3) Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.
4) Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.
5) Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.
6) Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.
7) Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy.
8) Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading;
9) Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.
10) Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.
11) Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET.
12) Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.
13) Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.
14) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.
15) Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 2 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.
16) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).
17) Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
18) Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath).
19) Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.
20) Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.
21) Co najmniej 10 lat wsparcia długoterminowego.
22) Wsparcie protokołu SMB za pośrednictwem rozwiązania QUIC.

17. Jakość produktu i sposobu jego wykonania: Certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent serwera opracował, wdrożył i certyfikował system zarządzania jakością; Certyfikat ISO 50001 lub Certyfikat ISO 14001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent serwera posiada system zarządzania energią, zmniejszający zużycie energii, wpływy na środowisko i zwiększający rentowność; Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, ze oferowany serwer spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.
18. Gwarancja: min. 36 miesięcy gwarancji producenta obejmująca wszystkie komponenty serwera wchodzące w skład oferowanej konfiguracji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji serwisu do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, w przypadku awarii dysków Zamawiający wymaga, aby dyski pozostały u Zamawiającego. Możliwość zgłaszania awarii w języku polskim poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta oraz dedykowany portal techniczny producenta, dla obu kanałów w trybie ciągłym, tj. niezależnie od pory dnia, dni roboczych i dni wolnych od pracy. Zamawiający wymaga pojedynczego serwisowego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta (w tym także zaoferowanego oprogramowania) umożliwiającego komunikację w języku polskim. Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocenę bezpieczeństwa cybernetycznego. Wszelkie naprawy muszą być realizowane przez osoby certyfikowane przez producenta, które po diagnostyce muszą z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) rozpocząć naprawę w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia diagnostyki. W przypadku jeżeli serwis gwarancyjny urządzeń nie będzie realizowany bezpośrednio przez producenta urządzenia, wówczas firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 oraz ISO 27001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że usługi serwisu świadczone będą zgodnie z zasadami wynikającymi z tych norm oraz firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta urządzeń. Możliwość przedłużenia gwarancji producenta do 72 miesięcy.

1.3. Zakup serwera NAS (1 szt.).

Minimalne parametry techniczne serwera:
1. Typ obudowy: Przeznaczona do montażu w standardowej szafie teleinformatycznej RACK 19” o wysokości 1U.
2. Procesor: Czterordzeniowy procesor o architekturze x86 (64-bit) z częstotliwością bazową min. 2,0 GHz, wyposażony w sprzętowy mechanizm szyfrowania AES-NI oraz zintegrowany układ graficzny. Procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark (publikowanym na stronie https://www.cpubenchmark.net) wynik na poziomie minimum 3900 punktów (według stanu na dzień ogłoszenia postępowania).
3. Pamięć RAM: Zainstalowane fabrycznie min. 8 GB pamięci DDR4 (w układzie SODIMM) z możliwością rozbudowy przez użytkownika do min. 16 GB (1 slot pamięci wolny).
4. Pamięć Flash: Wbudowana pamięć Flash o pojemności min. 4 GB zapewniająca ochronę systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem (Dual Boot OS protection).
5. Zatoki dyskowe: Min. 4 wnęki na dyski 3,5" lub 2,5" SATA 6 Gb/s umieszczone na froncie obudowy, wyposażone w kieszenie z możliwością blokady.
6. Gniazda pamięci półprzewodnikowej M.2: Wbudowane wewnątrz obudowy min. 2 gniazda M.2 2280 PCIe Gen3 umożliwiające instalację dysków SSD NVMe (w celu konfiguracji pamięci podręcznej SSD Cache, puli pamięci masowej lub automatycznego warstwowania danych).
7. Interfejsy sieciowe: Min. 2 wbudowane porty RJ-45 2.5GbE (obsługujące prędkości 2,5 Gb/s, 1 Gb/s, 100 Mb/s) z obsługą agregacji łączy (Port Trunking / LACP), ramki Jumbo oraz sieci wirtualnych VLAN.
8. Porty USB: Min. 2 porty USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) Typu A oraz min. 2 porty USB 2.0 Typu A.
9. Wyjście wideo: Min. 1 wbudowany port HDMI 1.4b.
10. Zarządzanie macierzami: Obsługa trybów JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10, migracja poziomów RAID online, rozbudowa pojemności wolumenów online oraz obsługa technologii S.M.A.R.T. i skanowania uszkodzonych bloków.
11. System plików i migawki: Obsługa migawek (Snapshots) na poziomie blokowym dla wolumenów oraz jednostek LUN, a także obsługa systemu plików ZFS (lub równoważnego zapewniającego integralność danych i mechanizmy WORM – Write Once, Read Many).
12. Protokoły sieciowe i usługi: Wsparcie dla CIFS/SMB (v1/v2/v3), NFS (v3/v4), AFP, FTP/FTPS, SFTP, WebDAV, iSCSI (Target oraz Initiator) oraz integracja z usługami katalogowymi Active Directory (AD) i LDAP.
13. Kopie zapasowe i chmura: Wbudowane narzędzia do tworzenia kopii zapasowych z/do innych serwerów NAS (protokół Rsync, RTRR), stacji roboczych oraz usług chmurowych (m.in. Amazon S3, Microsoft Azure, Google Cloud).
14. Dyski twarde: Zainstalowane 4 dyski 3.5’’ SATA 6Gb/s o pojemności minimum 4TB każdy. Dyski kompatybilne z urządzeniem.
15. Zestaw montażowy: Dedykowany zestaw szyn przesuwnych do szafy RACK 19’’.
16. Gwarancja: Min. 36 miesięcy gwarancji producenta na serwer NAS oraz dyski twarde. Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek Unii Europejskiej, posiadający deklarację zgodności CE.

1.4. Zasilacz awaryjny serwerowy UPS (1 szt.).
Minimalne parametry techniczne zasilacza awaryjnego:
1. Topologia pracy: Rzeczywista podwójna konwersja On-Line (VFI) spełniająca wymagania klasy VFI-SS-111 zgodnie z normą PN-EN 62040-3, zapewniająca zerowy czas przełączania na pracę bateryjną (0 ms).
2. Moc znamionowa: Moc pozorna min. 2000 VA, moc czynna min. 2000 W (wyjściowy współczynnik mocy PF = 1,0).
3. Konstrukcja obudowy: Uniwersalna obudowa typu Rack / Tower o wysokości 2U, przystosowana zarówno do montażu w standardowej szafie teleinformatycznej 19”, jak i do pracy wolnostojącej w pionie. Szyny montażowe RACK w zestawie.
4. Panel sterowania: Wbudowany wyświetlacz LCD informujący o parametrach pracy zasilacza (m.in. poziom obciążenia, stan naładowania baterii, napięcia we/wy, tryb pracy).
5. Liczba faz: Jednofazowe zasilanie i wyjście (1/1).
6. Napięcie wejściowe: Znamionowe 230 V AC; szeroki zakres tolerancji napięcia wejściowego bez przechodzenia na pracę bateryjną co najmniej 110 V – 300 V AC (zależnie od poziomu obciążenia).
7. Napięcie wyjściowe i kształt przebiegu: Czysta fala sinusoidalna (pełna sinusoida) w trybie sieciowym oraz bateryjnym, z możliwością konfiguracji napięcia znamionowego (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V AC).
8. Sprawność i tryb pracy: Wysoka sprawność energetyczna z obsługą trybu oszczędzania energii ECO oraz funkcją zimnego startu (Cold Start – możliwość uruchomienia UPS z samych akumulatorów bez obecności napięcia w sieci).
9. Zabezpieczenia: Wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, termiczne oraz ochrona akumulatorów przed głębokim rozładowaniem.
10. Czas podtrzymania: Min. 6 minut przy 100% obciążeniu znamionowym (2000 W).
11. Czas ładowania: Maks. 3 godziny do osiągnięcia 90% pojemności akumulatorów po pełnym rozładowaniu.
12. Możliwość rozbudowy: Wbudowane dedykowane złącze umożliwiające podłączenie dodatkowych zewnętrznych modułów bateryjnych (min. do 4 modułów rozszerzających) w celu wydłużenia czasu podtrzymania, z funkcją automatycznego wykrywania dołączonych modułów.
13. Wymiana baterii: Konstrukcja umożliwiająca łatwą wymianę wewnętrznego pakietu akumulatorów przez użytkownika (dostęp od frontu obudowy bez konieczności demontażu całego UPS z szafy RACK).
14. Gniazdo wejściowe: 1 × IEC 320 C20 (w komplecie przewód zasilający zakończony wtykiem sieciowym 230 V oraz wtykiem IEC C19).
15. Gniazda wyjściowe: Min. 8 × IEC 320 C13.
16. Interfejsy komunikacyjne: Port USB (zgodny ze standardem USB HID – umożliwiający bezpośrednie rozpoznanie UPS przez systemy operacyjne bez konieczności instalacji dodatkowych sterowników), port szeregowy RS-232, wbudowany port sieciowy Ethernet (RJ-45) obsługujący protokół Modbus TCP oraz zdalne monitorowanie, gniazdo rozszerzeń (Smart Slot) na opcjonalne karty komunikacyjne (np. SNMP / HTTP).
17. Oprogramowanie zarządzające: Bezpłatne oprogramowanie monitorująco-zarządzające producenta (w języku polskim i angielskim) umożliwiające kontrolowane zamykanie systemów operacyjnych (Windows, Linux), podgląd parametrów pracy oraz rejestrację zdarzeń i alarmów.
18. Gwarancja: Min. 24 miesiące gwarancji producenta. Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek Unii Europejskiej, posiadający deklarację zgodności CE.

